附件 2：

# 重点领域扬尘污染防治管理要求

一、建设工程施工扬尘污染防治要求

（一）施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污 染物料的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围 拦；工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭。

（二）工程项目竣工后 30 日内，施工单位应当平整施工 工地，并清除积土、堆物。

（三）不得使用空气压缩机来清理车辆、设备和物料的尘 埃。

（四）施工工地的地面应当进行硬化处理。

（五）在进行产生大量泥浆的施工作业时，应当配备相应 的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流，废浆应当采用密封式罐 车外运。

（六）混凝土搅拌量每日在 30 立方米以上的，禁止现场

露天搅拌；混凝土搅拌量每日在 30 立方米以下，需要在现场 露天搅拌的，应当采取相应的扬尘防治措施。

（七）施工单位应当使用预拌砂浆。

## 房屋建设施工扬尘污染整治还必须同时符合以下要求：

（八）施工工地周围设置不低于 2 米的硬质密闭围挡。

（九）在施工工地内，设置车辆清洗设施以及配套的排水、 泥浆沉淀设施；运输车辆应当在除泥、冲洗干净后，方可驶出 施工工地。

（十）建筑垃圾、工程渣土在 48 小时内不能完成清运的， 应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围 挡、遮盖等防尘措施。

（十一）在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和 渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒。

（十二）闲置 6 个月以上的施工工地，建设单位应当对其 裸露泥地进行临时绿化或者铺装。

（十三）施工单位根据上述要求制定扬尘污染防治方案， 建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施 工现场扬尘污染防治的管理工作。

（十四）施工单位开工前，将扬尘污染防治方案在建筑工 地周围醒目位置公布，公布期至工程施工结束，公布期间应当 保持公布内容的清晰完好。

二、道路与管线施工扬尘污染防治要求

除符合上述**建设工程施工扬尘污染防治要求 1～7 项外，** 还必须同时符合以下要求：

（一）新建、大修道路工程，其施工工地应当设置不低于

2 米的硬质密闭围档。

（二）道路与管线施工堆土超过 48 小时的，应当采取覆

盖等扬尘污染防治措施。

（三）用风钻挖掘地面或者清扫施工现场时，应当向地面 洒水。

（四）施工单位根据上述要求制定扬尘污染防治方案，建 立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工 现场扬尘污染防治的管理工作。

三、房屋拆除施工扬尘污染防治要求

除符合上述**建设工程施工扬尘污染防治要求 1～7 项外，** 还必须符合以下要求：

（一）气象预报风速达到 5 级以上时，应当停止房屋爆破 或者拆除房屋。

（二）拆除房屋或者进行房屋爆破，应当对被拆除或者被 爆破的房屋进行洒水或者喷淋；人工拆除房屋时，实行洒水或 者喷淋措施可能导致房屋结构疏松而危及施工人员安全的除 外。

（三）在施工工地内，设置车辆清洗设施以及配套的排水、 泥浆沉淀设施；运输车辆应当在除泥、冲洗干净后，方可驶出 施工工地。

（四）建筑垃圾在 48 小时内不能完成清运的，应当采取 遮盖、洒水等防尘措施。

（五）施工单位根据上述要求制定扬尘污染防治方案，建 立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工

现场扬尘污染防治的管理工作。

（六）施工单位开工前，将扬尘污染防治方案在建筑工地 周围醒目位置公布，公布期至工程施工结束，公布期间应当保 持公布内容的清晰完好。

四、码头、堆场、露天仓库扬尘污染防治要求

（一）地面进行硬化处理。

（二）采用混凝土围墙或者天棚储库，库内配备喷淋或者 其他抑尘措施。

（三）采用密闭输送设备作业的，应当在落料、卸料处配 备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用。

（四）在出口处设置车辆清洗的专用场地，配备运输车辆 冲洗保洁设施。

（五）划分料区和道路界限，及时清除散落的物料，保持 道路整洁，并及时清洗。

五、道路保洁扬尘污染防治要求

（一）除雨天或者最低气温在摄氏 4 度以下的天气外，城

市主要道路车行道至少每日冲洗 1 次、主要道路的人行道至少

每 3 日冲洗 1 次。

（二）高速公路、中心城快速路和城市主干道实行机械化 清扫，清扫作业时应采用具有喷淋功能的清扫车，对附属设施 保洁时应采用湿式，其他道路鼓励采取机械化清扫，减少扬尘 污染。

（三）道路维修作业时应采取防尘措施，沥青路面铣刨和 使用风钻挖掘路面作业时，应当同时向路面洒水。桥梁伸缩缝 调换或维修作业时，应采用吸尘器吸尘、洒水后清理等方法清 除混凝土废料。

六、植物栽种和养护扬尘污染防治要求

（一）栽植行道树，所挖树穴在 48 小时内不能栽植的， 树穴和栽种土应当采取覆盖等扬尘污染防治措施。行道树栽植 后，应当当天完成余土及其他物料清运，不能完成清运的，应 当进行遮盖。

（二）3000 平方米以上的成片绿化建设，在绿化用地周 围设置不低于 2 米的硬质密闭围挡，在施工工地内设置车辆清 洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当在除泥、 冲洗干净后方可驶出施工工地。

（三）绿化带、行道树下的裸露泥地应当栽种绿化或者铺 装。