附件
上海市工程建设项目远程异地评标场所工位配置要求（2026年版）
	序号
	区域分布
	类型
	配备内容
	用途说明
	规格参数及要求

	1 
	等候区
	硬件
	信息发布屏
	用于发布招投标管理规定及评标专家履职须知
	选用32英寸及以上IPS高清显示屏，设备支持联网操作，可远程发布内容并更新信息状态。

	2
	评标室
	硬件
	电子门禁
（闸机）
	用于评标专家身份识别和验证
	配备集成人脸识别、电子产品检测功能的一体化门禁系统，核验评标专家身份，保障人证一致、本人入场。

	3
	评标场所（含评标室、等候区及公共区域）
	硬件
	场所监控
摄像头
	用于全方位、无死角监控评标场所
	监控摄像头画质分辨率不低于1080P。

	4 
	评标室
	硬件
	高灵敏度
拾音器
	用于实现全过程音频采集
	配置全向数字降噪拾音器，拾音范围70平方米，音频传输距离3000米，灵敏度-38dB，信噪比75dB；miniDSP处理器。

	5
	评标室
	硬件
	评标舱
	用于评标专家独立开展评标工作的专用评标工位
	评标舱外形尺寸：
W1200 x D1700 x H2300mm。配套设置制动闭门、限位门轴和不锈钢锁具。

	6
	评标舱
	硬件
	办公桌
	评标舱内供评标专家使用的办公桌
	办公桌尺寸：
L1200 x W700 x H750mm。板材经防虫、防腐、防潮工艺处理。

	7
	评标舱
	硬件
	办公座椅
	评标舱内供评标专家使用的办公座椅
	办公座椅尺寸：
W680 x D580 x H980mm。

	8 
	评标舱
	硬件
	评标电脑
	用于支持评标专家开展线上评审、资料查阅及音视频交互等评标相关工作
	评标电脑配置：处理器为四核，主频不低于2.2GHz；配置8GB及以上DDR4内存，搭配256GB及以上SSD固态硬盘；搭载720P高清摄像头、内置降噪麦克风或有线耳机麦克风；网络为有线宽带，上下行速率均≥10Mbps，可同时接入政务外网与互联网；显示器分辨率不低于1080P；采用Chrome内核浏览器且支持音视频驱动。设备严禁安装通讯类软件，防范信息泄密，保障评标数据安全。

	9
	评标舱
	硬件
	舱内摄像头
	用于实时采集、记录评标舱内现场影像，实现全程监控留痕
	选用USB接口摄像头，接入评标电脑使用，画质≥720P，支持自动对焦。

	10
	评标舱
	硬件
	头戴式降噪耳麦
	用于评标专家发言及听取其他专家意见
	配置头戴式降噪耳麦，配备麦克风，有线、无线按需选用，频响范围20 ~  20000Hz，阻抗32Ω。

	11
	监标区
	硬件
	硬盘录像机
	用于采集整合音视频信息
	用于音视频数据采集与存储，数据保存时限不少于2年。



注：
1. 评标室应确保光线充足明亮、空气清新流通，全力营造静谧且舒适的工作环境，有效屏蔽外界各类干扰因素，助力专家始终保持高度专注状态，进而显著提升评标工作效率和质量。
2. 评标场所实行封闭管理，设置独立进出动线，实现评标专家在候场和进场阶段与招标人代表、招标代理人员隔离。划定专用区域集中存放通讯设备，严禁携带手机、蓝牙耳机、电子手表等电子通讯产品进入评标场所。项目解密后随机分配评标舱，严守专家及评标信息保密要求。

