[bookmark: _GoBack]附件1
[bookmark: _Hlk29933700][bookmark: _Toc40281489]上海市农村房屋结构安全隐患常态化排查信息采集表
房屋建筑代码：      
	1.基本情况

	*地  址
	      省（市、区）    市（州、盟）    县（市、区、旗）    乡（镇、街道）    村（居委会）      组    路（街、巷）    号

	*农房类型
	□独立住宅     □集合住宅    □非住宅     □辅助用房

	*户主信息
	*户主姓名
（机构名称）
	
	*身份证号
（机构代码）
	
	*户主类型
	

	集合住宅
	小区名称
	
	建筑名称（非住宅、集合住宅填写）
	
	住宅套数
	

	*房屋基本信息
	*建筑层数
	       层
	*建筑高度
	米
	*建筑面积   
	平方米

	
	*建造年代
	□1980年及以前□1981-1990年
□1991-2000年□2001-2010年
□2011-2015年□2016年及以后
	*建造时间
	       年

	[bookmark: _Hlk50390475]*建筑用途
	*用于生产经营
□是 □否  
	*如用作生产经营，具体用途包含（多选）
□教育设施（□中小学幼儿园教学用房及学生宿舍、食堂  □其他教育设施）
□医疗卫生（□有外科手术室或急诊科的乡镇卫生院用房 □其他医疗卫生设施 ）
□行政办公 □文化设施 □养老服务 □批发零售 □餐饮服务 □住宿宾馆 □休闲娱乐 □宗教场所 □农贸市场 □生产加工 □仓储物流  □其他_________

	*土地性质
	□国有土地（□居住用地 □商住用地 □商业用地  □国有非建设用地  □其他    ） 
□集体土地（□宅基地 宅基地外的集体建设用地 □集体非建设用地  □其他    ）

	产权性质
	□私有产权 □国有产权 □集体产权 □混合所有制产权  □其他    

	2.建设情况

	建房审批手续
	□有 □无
	*是否专业设计建造
	□是 □否

	*建造方式
	□有资质的施工队伍建造 □建筑工匠建造 □自行建造 □其他      

	*结构类型
	□砌体结构（□底部框架-抗震墙结构 □其他 ）□木（竹）结构 □土木/石木结构 □混杂结构
□窑洞 □钢筋混凝土结构 □钢结构 □其他    

	*楼屋盖类型
	□预制板     □现浇板      □木楼（屋）盖     □轻钢楼（屋）盖  

	*改扩建情况
	*是否改扩建：□是  □否       

	
	*改扩建内容（多选）：□加层 □加夹层 □加隔墙 □减柱 □减隔墙 □建筑外扩 □破墙开洞
□其他     

	
	*是否存在违规行为（多选）：
□拆改承重结构 □大幅增加使用荷载 □开挖地下空间 □其他       □无

	3.房屋安全隐患初判情况

	*房屋现状照片
	照片1
	照片2

	*房屋损伤情况
	□明显墙体裂缝  □屋面塌陷   □墙柱倾斜    □地基沉降   □其他

	*房屋损伤照片
	照片1
	照片2

	*使用安全隐患
	增加堆载（二层及以上堆放大量重物）：□是  □否   □其他     

	*房屋表观损坏程度初判
	□完好或基本完好房  □一般损坏房  □严重损坏房  

	*房屋结构安全隐患初判
	□未见明显安全隐患 □存在一定安全隐患 □存在严重安全隐患

	备注
	

	*产权人签名
	
	联系方式
	
	日期
	

	使用人签名
	
	联系方式
	
	日期
	

	*排查人签名
	
	*排查单位
	
	*联系方式
	
	*日期
	







指标解释：
1、 排查以自然幢为单位。
2、 ‌农村独立住宅‌通常指建在宅基地上、四面临空且有独立院落的自建房屋，核心是“一户一宅”。对于独立入户的联排住宅，按照独立住宅填报，并在底图上标出分界线。
3、 农村集合住宅，指有多个居住单元，供多户居住的住宅，多户住宅内住户一般使用公共走廊和楼梯、电梯。
4、 农村非住宅通常指在农村土地上建设的除村民住宅以外的建筑物，如厂房、仓库、养殖场、公共设施等。
5、 农村住宅辅助用房（又称附属房）是指在宅基地范围内，除主体住宅外，为满足农业生产、生活便利而建设的配套建筑，用途包括并不限于厨房、厕所、车库、杂物间、养殖圈舍等。
6、 户主类型，指房屋产权人或房屋使用人。
7、 小区名称：指房地产开发项目建成住宅组团、封闭式居住片区后，申报核定的法定标准地名，用于标识成片住宅区域。
8、 建筑名称：用以标识单栋或独立建筑物、经相关部门核定的专属专有名称。
9、 住宅套数：建筑内成套住宅总数量。
10、 建筑面积：房屋目前的实际建筑面积。
11、 建造年代：以房屋初始建造的年代为准。
12、 预制板：是在预制场生产加工成型的混凝土预制件。
13、 现浇板：钢筋混凝土结构的楼板。
14、 木或轻钢楼屋盖：木质材料或轻钢材料制作的屋盖。
15、 底部框架-抗震墙结构：底部一层或两层采用钢筋混凝土框架-抗震墙体系‌，‌上部为多层砌体承重结构。
16、 钢筋混凝土结构：用钢筋增强的混凝土制成的结构。
17、 钢结构：以钢材制作为主的结构。
18、 木（竹）结构：木材或竹材制成的结构。
19、 土木/石木结构：石材、木材、夯土等制成的结构。
20、 混杂结构：多种结构形式混合在一起，杂乱无章。
21、 窑洞：用土块或石块挖成的住房。
22、 改扩建情况：如房屋曾经历过改建、加层、扩建、搭建等情况。
23、 加层：在原有房屋顶部向上加层。
24、 加夹层：在两层自然楼层之间增加一个楼层。
25、 加隔墙：在建筑物内部增加一道墙，用于分隔空间。
26、 减柱：在建筑中减少部分内柱。
27、 减隔墙：在建筑物内部减少一道墙。
28、 建筑外扩：在原有建筑物的基础上，通过各种方式向外扩展或改建的行为。
29、 破墙开洞：擅自改变房屋主体结构，在非承重墙上开门、开窗或扩大原有门窗尺寸的行为。
30、 拆改承重结构：对承重的墙、柱、梁、板进行拆改。
31、 大幅增加使用荷载：远超原设计的使用荷载，例如原为住宅或办公后改为密集书库或机房，增设大型养鱼池、楼屋顶花园等。
32、 开挖地下空间：在地表以下进行的挖掘和开发活动，目的是创建可用于各种用途的空间。
33、 完好或基本完好：（1）地基基础：地基基础保持稳定，无明显不均匀沉降。（2）墙体：承重墙体基本完好，无明显受力裂缝和变形；墙体转角处和纵、横墙交接处无松动、脱闪现象。（3）梁、柱：梁、柱完好，无明显受力裂缝和变形，梁、柱节点无破损，无裂缝。（4）楼、屋盖：楼、屋盖板无明显受力裂缝和变形，板与梁搭接处无松动和裂缝。（5）次要构件：非承重墙体、出屋面楼梯间墙体完好或有轻微裂缝。
34、 一般损坏：（1）地基基础：地基基础保持稳定，无明显不均匀沉降；上部结构有轻微不均匀沉降裂缝，外露基础基本完好。（2）墙体：承重墙体有少量受力裂缝和变形；墙体转角处和纵、横墙交接处无松动、脱闪现象。（3）梁、柱：梁、柱有轻微受力裂缝，梁、柱节点无破损，无裂缝。（4）楼、屋盖：楼、屋盖板有轻微受力裂缝，但无明显变形；板与墙、梁搭接处有松动和轻微受力裂缝；屋架无倾斜，屋架与柱无明显位移。（5）次要构件：非承重墙体、出屋面楼梯间墙体等有轻微受力裂缝；抹灰等饰面层可有裂缝或局部散落。
35、 严重损坏：（1）地基基础：地基基础出现少量损坏，有较明显的不均匀沉降，上部结构出现明显不均匀沉降裂缝，或外露基础明显腐蚀、酥碱、松散和剥落。（2）墙体：承重墙体多数受力裂缝，部分承重墙体明显位移和歪闪；部分山墙转角处和纵、横墙交接处有明显松动、脱闪现象。（3）梁、柱：梁、柱出现受力裂缝，但未完全丧失承载能力；个别梁柱节点破损和开裂明显。（4）楼、屋盖：楼、屋盖板有明显开裂；楼、屋盖板与墙、梁搭接处松动和明显受力裂缝，个别屋面板塌落。（5）次要构件：非承重墙体普遍明显受力裂缝；部分山墙转角处和纵、横墙交接处有明显松动、脱闪现象。
36、 未发现安全隐患：房屋地基基础稳定，无明显不均匀沉降，梁、板、柱、墙等主要承重结构构件无明显受力裂缝和变形，连接可靠，承重结构安全，基本满足安全使用要求。
37、 存在一定安全隐患：房屋地基基础无严重不均匀沉降，个别承重构件出现损伤、裂缝或变形，不能完全满足安全使用要求。
38、 存在严重安全隐患：房屋地基基础不稳定，出现严重不均匀沉降，或承重构件存在明显损伤、裂缝或变形，随时可能丧失稳定和承载能力，结构已损坏，存在倒塌风险。
39、 产权人（签名）：产权人应签字，若无法签字应备注说明。

